附表5 补植小班竣工验收结果表

 **乡镇（林场） 村（林班） 小班 居民组： 小地名：**

**施工单位（个人）： 陪检代表签名： 电话：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目 | 标准分 | 实得分 | 作业设计或施工前 | 核实结果或施工后 | 检查方法及评分标准 |
| 作业面积 | 30 |  |  |  | 小于作业设计面积 5%以上的，不得分。 |
| 补植树种选择 | 15 |  |  |  | 补植树种选择正确得满分，补植树种选择不够合理的酌情扣分。 |
| 补植成活率 | 30 |  |  |  | 补植成活率达到85%以上的得满分，85-40%的按比例扣分，40%以下的不得分。 |
| 补植后目的树种株数和均匀度 | 10 |  |  |  | 补植后林分内目的树种株数达到450株并且分布均匀的得满分，450-300株的酌情扣分，300株以下且分布不均匀的不得分。 |
| 施工区清理 | 3 |  | 施工剩余物清理符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分。施工剩余物不清理，或有病菌和虫害的剩余物未按要求处理的，不得分。 |
| 水土流失 | 5 |  | 作业生活区建设时破坏的山体未回填扣2 分。 |
| 施工生活区卫生和丢弃物 | 5 |  | 发生下列情况之一的扣2分：可分解的生活废弃物未深埋；难分解生活废弃物未运往垃圾处理场；作业生活区的临时工棚未拆除彻底；建筑用材料未运出；抽查7.5亩采伐面积，人为弃物超过2件。 |
| 装车场丢弃物 | 2 |  | 装净得满分,否则不得分 |
| 合计 | 100 |  | 有以下情况之一的为不合格小班，总得分0：作业地点与作业设计不符；抚育方式与作业设计不符；抚育对象错误；主要控制指标不符合质量控制指标。 |

**竣工验收人签名： 年 月 日**